附件：2

**移液器**

采用PerfectPiston系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀；

可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全；

四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察；

卓越人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI）；

伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性；

密度调节功能，适用于不同密度的液体.

量程：10uL、100uL、200uL、1000uL

采用PerfectPiston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀

可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全

四位数字体积显示，位置合理，便于移液时观察

卓越人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI）

伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性

Eppendorf 密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛

单独活塞设计，每个通道可单独拆卸，便于维护和清洁，节省维修成本

通道数字标识，确保无论何时同一方向移液

